Чтобы надежно затушить костер, необходимо:
покидая привал, тщательно залейте костер водой. Воду можно принести пластиковыми пакетами, банками и т.п. Затем разворошите его, залейте еще раз, пока он не перестанет парить.
надо хорошо перемешать костер лопатой (если у вас нет лопаты, можно использовать топор, заостренную сырую палку, и т.п.). Не забудьте сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие остатки бревен - под ними могут быть угли - и залить их дополнительно водой. Особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную часть кострища.
ощупайте угли и пепел - они должны быть холодными.

п. Восточный
30 – лет Победы 15
БЦ «Дом семьи»
им. Н.А.Заболоцкого
тел. 33— 1 — 51

МКУК
«Библиотечно—информационный центр»#

БЦ «Дом семьи»
им. Н.А.Заболоцкого
2013 год

С наступлением весенне-летнего периода значительно возрастает опасность возникновения лесных пожаров. Более 90% лесных пожаров происходит вблизи населенных пунктов, дорог и производства различных работ в лесу. Вследствие неосторожных либо умышленных действий людей возникает 88-98% лесных пожаров.

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях - берегите лес от пожара.
Не разводите костер в лесу, ели в этом нет острой необходимости.
Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду.
Тушение костра должно быть проведено очень тщательно.
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
бросать горящие спички, непогашенные окурки (выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать);
оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
выжигать траву, а также стерню на полях;
разводить костры;
въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином или иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки во время работы двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом